«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений и Техническое задание, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

работы по монтажу сэндвич-панелей наружных стен, сэндвич-панелей внутренних перегородок, заполнения оконных проемов, и конструкции полистовой кровли на объекте «Модульное здание №4 «А»,

На условиях и в соответствии с Техническим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

|  |  |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб. | (итоговая стоимость, рублей, с НДС) |
| В том числе НДС (для юр. Лиц.,  облагаемых НДС) | ( стоимость, рублей, с НДС) |

В том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ и материалов | Ед. измер-я | Кол-во | Ст-ть за ед. (с НДС) | Общая ст-ть (с НДС) | Примечание |
| 1. | Доставка на строительную площадку материалов, строительных конструкций, приспособлений, механизмов и строительной техники. | на весь объем работ |  |  |  |  |
| 2. | Разгрузка, перемещение и подъем необходимых материалов и конструкций к месту производства работ. | на весь объем работ |  |  |  |  |
| 3. | Монтаж сэндвич-панелей наружных стен с герметизацией продольных и поперечных стыков панелей | м² |  |  |  |  |
| 3.1 | В том числе основной материал сэндвич-панель стеновая толщиной 150мм, утеплитель плиты на основе базальтового волокна в соотв. с ТУ5761-007-01395087-01, RAL стандартный | м² |  |  |  |  |
| 3.2 | В том числе сопутствующие материалы (герметик для наружных работ, матный утеплитель, гидроизоляционная пленка, двухсторонний скотч, монтажная пена, саморезы и т.д.) | на весь объем работ |  |  |  |  |
| 4. | Монтаж конструкций полистовой кровли | м² |  |  |  |  |
|  | В том числе основные материалы и сопутствующие материалы: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внутренний профлист НС35-1000-0,7 (окрашенной верхней стороной монтировать внутрь здания) | м² |  |  |  |  |
| 4.2 | Z образный оцинкованный гнутый профиль толщиной 3мм (ПГ1) | м.пог |  |  |  |  |
| 4.3 | Брус пеноплекс 20х50мм | м.пог |  |  |  |  |
| 4.4 | Пароизоляция пленка «Изоспан» | м² |  |  |  |  |
| 4.5 | Плитный утеплитель URSA GLASSWOOL П-15 толщиной 100мм | м³ |  |  |  |  |
| 4.6 | Матный утеплитель URSA GLASSWOOL М-15 толщиной 50мм | м³ |  |  |  |  |
| 4.7 | Гидроизоляционная пленка «Изоспан» | м² |  |  |  |  |
| 4.8 | Наружный профиль Н 60-845-0,7 (окрашенной верхней стороной монтировать наружу здания, с перехлестом на дополнительную волну) | м² |  |  |  |  |
| 4.9 | Сопутствующие материалы (герметик для наружных работ, двухсторонний скотч, саморезы, заклепки и т.д.) | на весь объем работ |  |  |  |  |
| 5. | Монтаж узлов прохода дефлекторов вытяжной вентиляции с герметизацией проемов (см. чертежи ОВ) | шт. | 19 |  |  |  |
| 5.1 | В том числе основные материалы и конструкции: |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Узел прохода через кровлю УП1Ø1000 | шт. | 18 |  |  |  |
| 5.3 | Узел прохода через кровлю УП1Ø1250 | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.4 | Материалы для герметизации узлов прохода (см. чертеж герметизации узлов прохода) | шт. | 19 |  |  |  |
| 6. | Монтаж ограждения на кровле здания и двух пожарных лестниц (см. чертежи АС), включая стоимость материалов. | на весь объем работ |  |  |  |  |
| 7. | Монтаж сэндвич панелей внутренних продольных и поперечных перегородок с герметизацией мест прохода внутренних инженерных сетей | м² |  |  |  |  |
| 7.1 | В том числе основной материал стеновая сэндвич-панель толщиной 80мм, утеплитель плиты на основе базальтового волокна в соотв. с ТУ5761-007-01395087-01, RAL стандартный | м² |  |  |  |  |
| 7.2 | В том числе сопутствующие материалы (матный утеплитель, гидроизоляционная пленка, двухсторонний скотч, саморезы, дюбель-гвозди, анкерные болты и т.д.) | на весь объем работ |  |  |  |  |
| 8. | Монтаж металлопластиковых окон | м² |  |  |  |  |
| 8.1 | В том числе окна металлопластиковые с глухим заполнением двухкамерным стеклопакетом | м² |  |  |  |  |
| 9. | Монтаж наружного витража по оси «А» между осями «12»-«13», размером 1,72х2,1м | м² |  |  |  |  |
| 9.1 | В том числе витраж из металлопластикового профиля с остеклением двухкамерным стеклопакетом | м² |  |  |  |  |
| 10. | Монтаж внутренних противопожарных дверей EI 60 | шт. | 9 |  |  |  |
| 10.1 | В том числе противопожарные двери EI 60 с ПВХ покрытием с устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах. | шт. | 9 |  |  |  |
| 11. | Монтаж нащельников НЩ1-НЩ26 (наружные нащельники необходимо монтировать с герметизацией мест опирания) | м² |  |  |  |  |
| 12. | Монтаж профилей гнутых оцинкованных толщиной 2мм (ПГ2-ПГ-6), включая стоимость материалов | пог.м |  |  |  |  |
| 13. | Монтаж профиля дополнительного ПД1 | пог.м |  |  |  |  |
| 14. | Монтаж профиля дополнительного ПД2 | пог.м |  |  |  |  |
| 15. | Всего: | | | |  |  |
| 16. | Срок производства строительно-монтажных работ (в днях): | | | |  |  |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. — на \_\_\_\_ листах;
2. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям согласно п.6.4. Уведомления — на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Пояснения по заполнению Предложения

Если стоимость какого-либо вида работ или материала учтена в стоимости другого вида работ или материала об этом необходимо указать графе «примечание».

Перечень работ и используемых материалов является ориентировочным и носит рекомендательный характер.

При выявлении, в процессе изучения Вами проектной документации, замечаний и дополнений к перечню работ их необходимо отдельно указать в предложении.

В случае, если Ваша организация действует по упрощенной схеме налогообложения, об этом необходимо указать в Предложении.